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关于灵宝市磊鑫建材有限公司年处理20万方建筑石料扩建项目环境影响报告表的

批  复

灵宝市磊鑫建材有限公司年:

你单位（统一社会信用代码：91411282341574037B）报送的由河南秋晟环境科技有限公司编制的《灵宝市磊鑫建材有限公司年处理20万方建筑石料扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝市磊鑫建材有限公司年处理20万方建筑石料扩建项目位于灵宝市朱阳镇董寨村现有厂区内，企业在年处理20万方废石不新增产能的基础上，进一步拉长产业链条，在原成品库房的区域扩建一套HZS180站（年加工10万方商砼），主要建设内容包括：新建1条年加工10万方商砼生产线，建设期间同时对现有年产20万立方建筑石料生产线进行厂房重建、重新布局、生产设备拆除后重新安装、废气处理设施升级、废水处理设施拆除重建等以新带老工程。项目不新增占地，总投资150万元，其中环保投资41.5万元，占总投资27.67%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。项目废气主要为物料装卸和运输废气；建筑石料生产线上料、下料和破碎工序废气；商砼生产线砂子投料、落料、粉料仓进料和商砼搅拌废气。厂房均为结构封闭式库房，原料和成品库上方安装喷雾抑尘系统；厂区地面全部硬化或绿化，地面定期洒水降尘，及时清扫，厂区出入口处配备车辆清洗装置；输送皮带全封闭，破碎、振动筛分、搅拌等设备二次密闭；①建筑石料生产线上料、下料和破碎工序上方设置集气罩，废气经收集后引至覆膜滤料袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，废气经处理后应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《河南省2025年砂石行业大气污染综合治理实施方案》和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》矿石（煤炭）采选与加工行业A级企业的要求。②商砼生产线砂子投料、落料工序设置三面及顶部密闭（顶部留集气罩口），一侧仅留有铲车工作的上料口，废气经集气罩收集后汇入覆膜滤料袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；粉料仓进料废气经4套仓顶除尘器处理后进入1套覆膜滤料袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；商砼搅拌工序料口顶部设置集气罩，集气罩三面设置皮帘，废气收集后引至覆膜滤料袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。废气经处理后应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级指标的要求。

2、废水。项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；生产废水振动筛分废水和搅拌设备清洗废水经三级沉淀池处理后排入循环水池暂存，回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理用于周边肥田，不外排。

3、噪声。项目运营期噪声源主要为给料机、破碎机、振动筛、混凝土搅拌机、水泵、风机、空压机等设备，经采取低噪声设备、基础减振、合理布局、高噪声设备二次隔声、厂房隔声、距离衰减、水泵置于地下等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物。一般固废砂石分离机分离残渣收集后作为原料回用于商砼生产；沉淀池沉渣收集后作为副产品外售；除尘器收尘和检验室废料收集后暂存于一般固废间定期作为副产品外售；废滤袋收集后暂存于一般固废间定期交环卫部门处理，一般固废间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设、管理；废润滑油、废液压油、废油桶、含油手套和抹布等危险废物经危废暂存间密闭暂存后，定期委托有资质单位处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求规范设置。
5、地下水、土壤。车间地面全部进行硬化处理；废水管道、沉淀池进行一般防渗处理，采用抗渗水泥抹面；减水剂储罐周边进行简单防渗并设置围堰；危废暂存间底部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行重点防渗。
6、环境风险。项目运营期间，本项目主要危险物质为油类物质，建设单位应严格落实各项环境风险防范措施，并制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
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