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关于河南众投环保科技有限责任公司危废仓库建设项目环境影响报告表的批复

河南众投环保科技有限责任公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MA9GYPAEXM）报送的由河南青华生态环境设计有限公司编制的《河南众投环保科技有限责任公司危废仓库建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南众投环保科技有限责任公司危废仓库建设项目位于三门峡市灵宝市先进制造业开发区豫灵组团众投公司所在的秦岭冶炼大厂区内，该公司新增租赁河南秦岭冶炼股份有限公司院内工业用地，项目建设内容包括：新建一座6000平方米的危废仓库，主要储存氰化尾渣，属于公司生产配套仓库。项目总投资2000万元，其中环保投资550元，占总投资27.5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该 《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

    三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

    四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。项目废气主要为氰化尾渣二次装料过程中产生的粉尘以及厂内转运过程中道路扬尘。新建氰化尾渣危废仓库在无车辆出入时大门及时关闭，并设置可移动喷雾装置；厂内转运氰化尾渣线路每天洒水抑尘、定期清扫。粉尘无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
2、废水。项目废水主要为车辆冲洗废水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。厂区雨污分流系统依托秦岭冶炼公司现有工程。
3、噪声。项目运营期噪声源主要为铲车等设备，经采取低噪声设备、建筑隔声等降噪措施后，东、南、北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；西厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4、固体废物。项目自身为危废贮存项目，危废进厂后在本次新建氰化尾渣危废仓库暂存后及时转运至现有工程配料地仓内；项目不新增员工，从现有工程中调剂；车辆冲洗沉淀池沉渣定期清理，随氰化尾渣一同处理。危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5、地下水、土壤。按照“源头控制、分区防控”的原则，项目氰化尾渣危废仓库、车辆冲洗沉淀池为重点防渗区。地下水监控点位依托全厂原有检测点，土壤监控点新增本项目危废仓库周边检测点。
6、环境风险。项目运营期间主要危险物质为氰化尾渣及车辆冲洗沉渣，存在有毒有害物质泄漏等环境风险事故，氰化尾渣危废仓库及车辆冲洗沉淀池进行重点防渗，初期雨水收集池、事故池依托现有设施。建设单位应严格落实各项环境风险防范措施，并制定和完善突发事故应急预案，定期进行应急演练。
五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
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